Порядок работы с управляемым аттенюатором SPAT-01 через кабель USB-SPI:

1. Установить драйвер виртуального COM-порта (папка VCP Driver,
соответственно выбираем 32- или 64-разрядную версию в зависимости от 
разрядности установленной операционной системы). 

2. Подключить кабель USB-SPI к любому USB-порту компьютера. 

3. В диспетчере устройств Windows найти наше устройство
(STMicroelectronics Virtual COMPort), определить, на каком
COM-порту оно находится.

4. Запустить программу SPAT-01.exe, выбрать нужный COM-порт, подключить.

5. Вввести частоту входного сигнала в ГГц. Если частота входного сигнала неизвестна,
ввести нулевое значение.

6. Ввести и выставить требуемое ослабление.



Шаги 1-3 необходимо выполнить только один раз, при дальнейших запусках программы 
необходимо будет только выбирать номер рабочего COM-порта. 